**4** **选址与总平面**

**4.1** **选** **址**

**4.1.1** 综合医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保 评估的要求。

**4.1.2** 基地选择应符合下列要求：

**1** 交通方便，宜面临2条城市道路；

**2** 宜便于利用城市基础设施；

**3** 环境宜安静，应远离污染源；

**4** 地形宜力求规整，适宜医院功能布局；

**5** 远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路 及其设施；

**6** 不应临近少年儿童活动密集场所；

**7** 不应污染、影响城市的其他区域。

**4.2** **总** **平** **面**

**4.21** 总平面设计应符合下列要求：

**1** 合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰，并 应避免院内感染风险；

**2** 建筑布局紧凑，交通便捷，并应方便管理、减少能耗；

**3** 应保证住院、手术、功能检查和教学科研等用房的环境安 静 ；

**4** 病房宜能获得良好朝向；

**5** 宜留有可发展或改建、扩建的用地；

**6** 应有完整的绿化规划；

**7** 对废弃物的处理作出妥善的安排，并应符合有关环境保护

法令、法规的规定。

**4.2.2** 医院出入口不应少于2处，人员出入口不应兼作尸体或废 弃物出口。

**4.23** 在门诊、急诊和住院用房等入口附近应设车辆停放场地。

**4.2.4** 太平间、病理解剖室应设于医院隐蔽处。需设焚烧炉时， 应避免风向影响，并应与主体建筑隔离。尸体运送路线应避免与 出入院路线交叉。

**4.25** 环境设计应符合下列要求：

**1** 充分利用地形、防护间距和其他空地布置绿化景观，并应 有供患者康复活动的专用绿地；

**2** 应对绿化、景观、建筑内外空间、环境和室内外标识导向系 统等做综合性设计；

**3** 在儿科用房及其入口附近，宜采取符合儿童生理和心理特

点的环境设计。

**4.2.6** 病 房建筑的前后间距应满足日照和卫生间距要求，且不宜 小于12m。

**4.2.7** 在医疗用地内不得建职工住宅。医疗用地与职工住宅用 地毗连时，